**Работа с блоком управления газовой горелки Navien GF-A**

Для регулировки температуры в парильном помещении с помощью термостата установленного в блоке управления горелкой: Необходимо штатный регулятор температуры (белая круглая ручка) вывести вправо до конца (максимальная температура для встроенного датчика) и не трогать ее в процессе эксплуатации горелки. Датчик температуры который управляет горелкой (металлическая гильза на черном проводе, выходящая слева из блока управления) должен быть установлен в парильном помещении ниже потолка на 70см. (можно под спинкой)

1. Включить блок питания в сеть 220в

2. Для выставления температуры которую будет поддерживать термореле надо нажать кратковременно кнопку **“set”** загорится температура установленная предварительно. Кнопками + и – установите поддерживаемую температуру. И снова нажмите кратковременно **“set”**

3. Для выставления диапазона включения и отключения горелки (гистерезис или дельта температуры) нажмите и удерживайте кнопку **“set”** пока не начнет мигать дисплей. Кнопками + или – найдите Р1. Нажмите **обе кнопки одновременно, начнет мигать дисплей, и кнопками вверх или вниз установите требуемый диапазон включения – отключения горелки. Снова нажмите обе кнопки, чтобы выйти из этого режима.** (предварительно там 2°С это достаточно для газовой печи)

Полное отключение горелки будет осуществляться с блока управления красной кнопкой.

**ВАЖНО: Горелка может работать только при температуре не ниже +10°С при более низкой температуре горелка будет запускаться самостоятельно, так как в блоке управления зашита защита от замерзания.**